Город

Россия, 198097, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 2БМ

контакт- центр (бесплатный звонок)	8-800-333-888-7

e-mail:	mail@vzljot.ru

Документация и программное обеспечение размещены на сайте www.vzljot.ru
Плательщик
ИНН / КПП
Получатель
Почтовый адрес
телефон, факс
Доставка	самовывоз
Ж/Д
АВИА
Перевозчик
Пункт назначения
Предполагаемая дата оплаты

Заявка №
Дата готовности	«
»
20 г.
от «
»
20 г.

ИНН\наименование конечного заказчика/регион/объект
Номер опросного листа
Специализированные электромагнитные расходомеры-счетчики «Взлет ППД» для систем поддержания пластового давления исполнения

ППД-Ex

Комплект однотипных приборов:

Типоразмер	DN расходомера/подводящего трубопровода

максимальная скорость потока (измеряемый расход, м3/час)
32/50	32/50	32/100	50/100	80/100	100/100	150/150	150/200	200/250
Макс. скорость потока, м/c

(Диап. изм м3/ч)	7

(0,2-20,3)	12

(0,34-34,7)	12

(0,34-34,7)	12

(0,85-84,90)	12

(2,17-217,3)	12

(3,4-339,6)	12

(7,64-764,1)	12

(7,64-764,1)	12

(13,58-1358)
Количество, шт.

Взлёт ППД –	Ex	–	10	–	22	–	3_	–	4_	–	5_	–	6_	–	7_

Исполнение расходомера:

Исполнение расходомера	ППД-Ex	Взрывозащищённое, без индикатора	х	Направление потока	41	Однонаправленное
42	Реверсивное
Токовый выход

пассивный	10	Нет	х	Источник вторичного питания =24B	50	Нет
51	ИВП-24.24
Импульсный выход	22	Пассивный	х	Присоединительная арматура**	60	Нет
61	Фланцы, шпильки, гайки
Удлинённые электроды*	30	Нет
Габаритный имитатор	70	Нет
31	Да
71	Да
* в расходомерах DN150/150, DN150/200 и DN200/250 удлиненные электроды всегда

**Ответные фланцы к расходомеру 32/50 для установки на трубопровод DN80
Доп. комплект прокладок (уплот. кольца)
Дополнительные устройства:

Длина кабеля связи ИВК101 – ППД-Ex 2(0,35 м (рис.2)

м	ИВК-101

шт.
Длина кабеля питания ИВП – ППД-Ex 2(0,5 м (рис.2)

м	ИВП-24.24

шт.
Длина кабеля связи ИВК-101 – БК-102Ex 2(0,35 м (рис.1)

м	Блок коммутации БК-102 Ex

шт.
Длина кабеля связи и питания БК-102 Ex – ППД-Ex (макс 15 м на каждый расходомер) 4(0,35 м (рис.1)

м	Количество подключаемых ППД-Ex

шт.
Длина кабеля питания ИВП – ИВК-101 2(0,35 м (рис.1-2)

м

Длина кабеля питания ИВП – БК-102 Ex 2(1,5 м (рис.1)

м
По заказу для ИВК-101:

модули (не более 2):	универсальный (имп/част/логический)
Ethernet
длина кабеля связи, м

Дополнительное оборудование:

адаптер сигналов USB-RS232/RS485, шт.
теплоизоляционный чехол для БИ с обогревающим кабелем, шт.
Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак Х , значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием

Лицо заполнившее карту
(ФИО, должность)
(подпись)

Тел.
e-mail:

КЗ ППД

Крым Андрей Евгеньевич

2020-01-29

vzljot