Город

Россия, 198097, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 2БМ

контакт- центр (бесплатный звонок)	8-800-333-888-7

e-mail:	mail@vzljot.ru

Документация и программное обеспечение размещены на сайте www.vzljot.ru
Плательщик
ИНН / КПП
Получатель
Почтовый адрес
телефон, факс
Доставка	самовывоз
Ж/Д
АВИА
Перевозчик
Пункт назначения
Предполагаемая дата оплаты

Заявка №
от «___»__________201 г.	Дата готовности	«___»____________201 г.

Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ТЭР

исполнения АС, АФ (агрессивостойкие) степень защиты IP67

Количество комплектов однотипных приборов шт.

-	1	-	21	-	31	-	4	-	5	-	6	-	7	-	8	-	9	-	ПФ

измеряемая жидкость
диапазон температуры, °С
материал трубопровода
Модель расходомера:

АС-010	«сэндвич», Ду 10 мм
АФ-065	фланцевый, Ду 65 мм
АС-015	«сэндвич», Ду 15 мм
АФ-080	фланцевый, Ду 80 мм
АФ-020	фланцевый, Ду 20 мм
АФ-100	фланцевый, Ду 100 мм
АФ-025	фланцевый, Ду 25 мм
АФ-150	фланцевый, Ду 150 мм
АФ-032	фланцевый, Ду 32 мм
АФ-200	фланцевый, Ду 200 мм
АФ-040	фланцевый, Ду 40 мм
АФ-300

фланцевый, Ду 300 мм
АФ-050	фланцевый, Ду 50 мм

Давление	-11	2,5 МПа
Поворот

электронного блока:**	-63	на 1800 по часовой стрелке
-12	4.0 МПа*
-64	на 2700 по часовой стрелке
Стандарт фланцев	-21	ГОСТ 12820, нержав.сталь сталь*.	Х	Направление потока/ погрешность	-71	однонаправленное /0,35%
Защитные кольца	-31	нержавеющая сталь	Х
-72	реверсивное/0,35%
Материал электродов	-41	тантал
Интерфейс	-81	стандартная. комплектация.***
-42	титан
-82	станд. + RS 485 PROFIBUS
Поворот

индикатора: **	-51	без поворота
-83	станд. + ETHERNET
-52	на 900 по часовой стрелке
-84	станд. + HART
Поворот

электронного блока:**	-61

без поворота
Источник питания 220/=24	-91	30.24
-62	на 900 по часовой стрелке
-92	не поставлять
* – только для Ду от 10мм до 150мм; ** -кроме раздельного исполнения; ***-токовый и дискретные выходы, RS485 MODBUS, вход управления; **** - только для раздельного исполнения;

длина кабеля питания 2х1,5 мм2 (до 150м), м
длина кабеля связи для токового, дискретных выходов, м
длина кабеля питания 2х2,5 мм2 (до 250м), м
кабель связи измерителя с вычислителем, длина 10м****	х
теплоизоляционный чехол для БИ**: с обогревающим кабелем шт.
без обогревающего кабеля шт.

Ключ для монтажа/демонтажа крышки электронного блока, шт.

Исполнение расходомера: единое
раздельное

Присоединительная арматура:	углеродистая сталь, с консервацией
нержавеющая сталь
крепеж из нержавеющей стали

Dy

трубопровода, мм	комплект №1 (ПФ1)

(фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки)	комплект №2 (ПФ2)

(комплект №1 + прямолинейные участки, конфузоры)	комплект №3 (ПФ3)

(комплект №1 без имитатора)
Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак Х ,
значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием.

Ф.И.О. принявшего заказ ____________________________________________ тел. _________________

КЗ ТЭР АС АФ IP67

Крым

2016-03-18

vzljot