Город

Россия, 198097, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 2БМ

контакт- центр (бесплатный звонок)	8-800-333-888-7

e-mail:	mail@vzljot.ru

Документация и программное обеспечение размещены на сайте www.vzljot.ru

Плательщик
ИНН / КПП
Получатель
Почтовый адрес
телефон, факс	( )
Доставка	самовывоз
Ж/Д
АВИА
Перевозчик
Пункт назначения
Предполагаемая дата оплаты

Заявка №
от «___»__________201г.	Дата готовности	«___»____________201г.

Расходомер ультразвуковой Взлет МР исполнение УРСВ-311

степень защиты IP68

Количество однотипных приборов УРСВ-311 IP68* шт.

Диапазон температур измеряемой жидкости:	0 -90°С
0 -130°С

*Расходомер поставляется без индикатора, с питанием 24 В и встроенной батареей 3.6 В.

Номинальный диаметр расходомера:

DN32
DN40
DN50
DN65
DN80
DN100

DN125
DN150
DN200
DN250
DN300

Дополнительные устройства:

источник вторичного питания 220 х 24 В:	15.24 шт.
30.24 шт.

длина кабеля питания, м. **
длина кабеля связи, м. (до 300 м.) **
длина кабеля RS- 485, м. (до 25 м.)**

**Стандартная поставка расходомера с кабелем питания/RS-485 и с кабелем связи для имп. выходов длиной 5м

адаптер сигналов USB - RS-232/RS-485 шт.штшт.

комплект монтажный

(Фланцы, прокладки (ВАТИ-22), комплект крепежа)

Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак Х ,
значение параметра указывается в прямоугольнике рядом с его наименованием

Ф.И.О. принявшего заказ _____________________________________________ тел. _________________

КЗ УРСВ 311

Птухов Александр Викторович

2018-03-01

Крым Андрей Евгеньевич

vzljot