Город

Россия, 198097, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 2БМ

контакт- центр (бесплатный звонок)	8-800-333-888-7

e-mail:	mail@vzljot.ru

Документация и программное обеспечение размещены на сайте www.vzljot.ru

Плательщик
ИНН / КПП
Получатель
Почтовый адрес
телефон, факс
Доставка	самовывоз
Ж/Д
АВИА
Перевозчик
Пункт назначения
Предполагаемая дата оплаты

Заявка №
от «___»__________201 г.	Дата готовности	«___»____________201 г.
Расходомер-счетчик ультразвуковой цифровой ВЗЛЕТ МР

ИНН конечного заказчика \ наименование конечного заказчика

Номер опросного листа
исполнение УРСВ-7хх Ех

Количество комплектов однотипных приборов
шт.

УРСВ-7 _ Ex	-	1_	-	2_	-	3_	-	41	-	5 _	-	6_	-	7_	-	8_

измеряемая жидкость
диапазон расходов, м3/ч
температура жидкости, °С

DN, наружный диаметр, толщина стенки, материал трубопровода:

Модель расходомера:

733Ex, DN 50
733Ex, DN 100
744Ex, DN 250
744Ex, DN 500
744Ex, DN 800
733Ex, DN 65
744Ex, DN 150
744Ex, DN 300
744Ex, DN 600
744Ex, DN 900
733Ex, DN 80
744Ex, DN 200
744Ex, DN 400
744Ex, DN 700
744Ex, DN 1000

Тип защиты	-11	IP67
Материал ИУ	-61	Ст20
-12	IP68*
-62	12Х18Н10Т
Давление \ Фланцы	-21	2,5 МПа \ исполнение «В»
-63	09Г2С
-22	2,5 МПа \ исполнение «E»
Поворот БЭ*

(блока электронного):	-71	без поворота
-23	4 МПа \ исполнение «Е»
-72	на 900 по часовой стрелке
-24	16 МПа \ исполнение «J»
-73	на 1800 по часовой стрелке
Конструктивное исполнение

Интерфейс	-31	единое
-74	на 2700 по часовой стрелке
-32	раздельное*
Поворот индикатора*	-81	без поворота
Интерфейс	-41	стандартная комплектация**	Х
-82	на 900 по часовой стрелке
Источник питания ~220/=24 B	-51	ИВП 24.24

-52	не поставлять
*- для раздельного исполнения и IP68 повороты БЭ и индикатора не используются, указывается значение без поворота;

**- токовый выход, два универсальных выхода, HART, RS485 MODBUS, вход управления.

длина кабеля питания 2х1,5 мм2 (до 150м), м
длина кабеля связи для выходного интерфейса, м

длина кабеля питания 2х2,5 мм2 (до 250м), м

Длина кабеля связи	5м	10м	15м	20м	25м	30м	35м	40м	45м	50м	100м
Раздельное исполнение IP67
—
Единое исполнение IP68	—
—
—
—
—

теплоизоляционный чехол для БЭ, шт.
Ключ для монтажа/демонтажа крышки электронного блока, шт.

Присоединительная арматура:	Ст20, с консервацией
12Х18Н10Т
09Г2С
крепеж из Ст20
крепеж из 20Х13	х
крепеж из 09Г2С	х
крепеж из 20Х13

DN

трубопровода	комплект монтажный УРСВ-7хх

(фланцы, крепеж, прокладки)	комплект конфузоров

габаритный имитатор: Ст20
12Х18Н10Т

Барьеры искрозащиты:

RS 485: Корунд М3 – 1 шт.
Универсальный выход и вход управления: Корунд М3 – 2 шт.
RS 485 и универсальные выходы: Корунд М3 – 2 шт.
Ток. выход и вход управл.: КорундМ3 – 1шт., Корунд М4 – 1 шт.
RS 485 и токовый выход: Корунд М3 – 1 шт., Корунд М4 – 1 шт.
Токовый выход: Корунд М4 – 1 шт.
Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак Х , значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием.

Ф.И.О. и должность заказчика ____________________________________________ тел. ______________________

КЗ УРСВ 7хх Ex

Птухов Александр Викторович

2018-08-02

Крым Андрей Евгеньевич

vzljot