Город	Место для ввода текста.	Россия, 198097, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 2БМ контакт- центр (бесплатный звонок) 8-800-333-888-7 e-mail: mail@vzljot.ru Документация и программное обеспечение размещены на сайте www.vzljot.ru
Плательщик	Место для ввода текста.
ИНН / КПП	Место для ввода текста.
Получатель	Место для ввода текста.
Почтовый адрес	Место для ввода текста.
Место для ввода текста.
Место для ввода текста.
телефон, факс	Место для ввода текста.
Доставка	самовывоз	☐	Ж/Д	☐	АВИА	☐
Перевозчик	Место для ввода текста.
Пункт назначения	Место для ввода текста.
Предполагаемая дата оплаты	Место для ввода даты.

Заявка №	Место для ввода текста.	Дата готовности	Место для ввода даты.
от	Место для ввода даты.

ИНН конечного заказчика \ наименование конечного заказчика	Место для ввода текста.
Номер опросного листа	Место для ввода текста.
Позиция прибора	Место для ввода текста.

Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ТЭР

исполнения АС, АФ (агрессивостойкие) степень защиты IP68

Количество комплектов однотипных приборов	Место для ввода текста.	шт.

_______	-	11	-	21	-	31	-	4_	-	5_	-	61	-	7_	-	81	-	Б_	-	П_	-	ПФ_

Исполнение

диапазон температуры, °С	Место для ввода текста.	материал трубопровода	Место для ввода текста.

Измеряемая среда	Место для ввода текста.

Модель расходомера:

АС-010	«сэндвич», DN 10	☐	АФ-100	фланцевый, DN 100	☐
АС-015	«сэндвич», DN 15	☐	АФ-125	фланцевый, DN 125	☐
АФ-015	фланцевый, DN 15	☐	АФ-150	фланцевый, DN 150	☐
АФ-020	фланцевый, DN 20	☐	АФ-200	фланцевый, DN 200	☐
АФ-025	фланцевый, DN 25	☐	АФ-250	фланцевый, DN 250	☐
АФ-032	фланцевый, DN 32	☐	АФ-300	фланцевый, DN 300	☐
АФ-040	фланцевый, DN 40	☐	АФ-350	фланцевый, DN 350	☐
АФ-050	фланцевый, DN 50	☐	АФ-400	фланцевый, DN 400	☐
АФ-065	фланцевый, DN 65	☐	АФ-450	фланцевый, DN 450	☐
АФ-080	фланцевый, DN 80	☐	АФ-500	фланцевый, DN 500	☐

Исполнение расходомера:

Тип защиты	-11	IP68, t0 жидкости до 1500С	Х	Импульсный выход	-71	пассивный	☐
Давление	-21	2,5 МПа	Х	-72	активный	☐
Стандарт фланцев	-31	ГОСТ 33259, нерж. ст.	Х	Интерфейс (кабель 12 жил)*	-81	стандартная комплектация**	Х
Защитные кольца из нержавеющей стали	-41	Стандартные	☐	Блок питания 220/ =24 В:	-Б1	30.24	☐
-42	Отбойные	☐	-Б2	отсутствует	☐
Материал электродов	-51	тантал	☐	Направление потока /погрешность	-П1	однонаправленное / 0,35%	☐
-52	титан	☐	Направление потока /погрешность	-П2	реверсивное / 0,35%	☐
-53	хастеллой С-276	☐	Выносной блок архивации данных	ИВК-ТЭР***	☐
Индикатор	-61	отсутствует	Х

* – для обеспечения защиты IP68 поставка кабеля поз.81 обязательна;

** – токовый и дискретные выходы, RS485 MODBUS, вход управления;

*** – поставляется по отдельной карте заказа

длина единого кабеля питания и интерфейса (12 жил)*:	10м	20м	30м	40м	50м
☐	☐	☐	☐	☐

Ключ для монтажа/демонтажа крышки электронного блока, шт.	Место для ввода текста.

Присоединительная арматура:	углеродистая сталь, с консервацией	☐
нержавеющая сталь	☐	крепеж из нержавеющей стали	☐

DN трубопровода	комплект №1 (ПФ1) (фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки)	комплект №2 (ПФ2) (комплект №1+ прямолинейные участки, конфузоры)	комплект №3 (ПФ3) (комплект №1 без имитатора)
Место для ввода текста.	☐	☐	☐

Примечания:

Место для ввода текста.
Лицо заполнившее карту	Место для ввода текста.
(ФИО, должность)	(подпись)

Тел.	Место для ввода текста.	e-mail:	Место для ввода текста.