Город

Россия, 198097, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 2БМ

контакт- центр (бесплатный звонок)	8-800-333-888-7

e-mail:	mail@vzljot.ru

Документация и программное обеспечение размещены на сайте www.vzljot.ru
Плательщик
ИНН / КПП
Получатель
Почтовый адрес
телефон, факс
Доставка	самовывоз
Ж/Д
АВИА
Перевозчик
Пункт назначения
Предполагаемая дата оплаты

Заявка №
от «___»_________201 г.	Дата готовности	«___»___________201 г.

Комплект оборудования для монтажа

преобразователей электроакустических

в трубопровод без его опустошения

ВЗЛЕТ КПВД

Количество однотипных комплектов шт.

Стандартная комплектация:

1	Устройство для высверливания и монтажа/демонтажа ультразвуковых преобразователей с переходником резьбовым и шаровым краном, в кейсе, (штук)	1
2	Сверло корончатое, диаметр 27мм, (штук)	2
3	Переходник для сверла корончатого, (штук)	1
4	Переходник магнитный для монтажа/демонтажа ультразвуковых преобразователей, (штук)	1
5	Кран шаровой VT.215-2”, (штук)	1
6	Ручной привод к устройству для высверливания (храповой рычаг) с переходником, (штук)	1
7	Комплект ключей	1

Ультразвуковые преобразователи электроакустические ПЭА В-220 IP68 и патрубки к ним необходимо заказывать в составе прибора УРСВ, указав в примечании карты заказа на прибор «патрубки к ПЭА В-220 IP68 КПВД».

Дополнительные устройства:

Электропривод к устройству для высверливания, (штук)
Сверло корончатое, диаметр 27мм, (штук)

Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции указывается нужное количество,

Ф.И.О. принявшего заказ _____________________________________________ тел. _________________

КЗ КПВД

Крым

2016-02-03

vzljot