Город

Россия, 198097, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 2БМ

контакт- центр (бесплатный звонок)	8-800-333-888-7

e-mail:	mail@vzljot.ru

Документация и программное обеспечение размещены на сайте www.vzljot.ru
Плательщик
ИНН / КПП
Получатель
Почтовый адрес
телефон, факс
Доставка	самовывоз
Ж/Д
АВИА
Перевозчик
Пункт назначения
Предполагаемая дата оплаты

Заявка №
от «___»__________201 г.	Дата готовности	«___»____________201 г.

Регулятор отопления ВЗЛЕТ РО
исполнение РО-2М

Комплект однотипных приборов шт.

Основная комплектация:

№ канала

ПТ	каналы преобразователей температуры
длина

погружной части датчика,
(50, 70, 98, 133, 223 мм)	тип ПТ __________	тип ПТ
длина связи, м

(типовая 8 м)	тип штуцера

(прямой, наклонный)

1 (прямая СО)
ТПС
2 (обратка СО)
ТПС
3 (ГВС)
ТПТ (малоинерц.) L=35 м
4 (обратка ТС)
ТПС
5 (наружная)
в корпусе (внеш. исп-ние)	ТПС (внеш. испол.)
6 (внутренняя)
в корпусе (внеш. исп-ние)	ТПС (внеш. испол.)

Комплект поставки:	с защитной гильзой
с шайбой (уплотнительной)

Дополнительная комплектация к регуляторам отопления ВЗЛЕТ РО-2М:

Модули (не более 2)	токового выхода
Ethernet
Длина кабелей связи ПР- ИВБ РО, м	L1(ПР1)
L2(ПР2)

Дополнительное оборудование:

Щит АТП *
GSM-модем
АСЕВ-040*
USB-RS-232/RS-485
АССВ-030 *
Взлет СП *
Щит электроуправления АТП
Адаптер сети Еthеrnet	Адаптер сигналов	Адаптер сотовой связи	Программный комплекс
*	– оформляется отдельной картой заказа.

Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак Х ,

значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием

Ф.И.О. принявшего заказ _____________________________________________ тел. _________________

КЗ РО 2М

Крым

2016-02-03

vzljot