Город

Россия, 198097, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 2БМ

контакт- центр (бесплатный звонок)	8-800-333-888-7

e-mail:	mail@vzljot.ru

Документация и программное обеспечение размещены на сайте www.vzljot.ru
Плательщик
ИНН / КПП
Получатель
Почтовый адрес
телефон, факс
Доставка	самовывоз
Ж/Д
АВИА
Перевозчик
Пункт назначения
Предполагаемая дата оплаты

Заявка №
от «___»__________201 г.	Дата готовности	«___»____________201 г.
Расходомер-счетчик ультразвуковой цифровой ВЗЛЕТ МР

исполнение УРСВ-1хх ц

Комплект однотипных приборов:

исполнение

УРСВ -	многоканальное	многолучевое
110 ц

(одноканальный)	120 ц

(двухканальный)	122 ц

(двухлучевой)
количество, шт.
По заказу:

источник вторичного питания, шт.	15.24
30.24
длина кабеля,м питания, м
Основная комплектация:

№ канала

тип ПЭА

Врезные В-502 – t0 жидкости до 1300С, Рмакс =2,5МПа

Врезные В-504 - t0 жидкости до 1600С, Рмакс =2,5МПа

Dу

Трубопровода

мм	патрубки для ПЭА*	Длина кабеля связи, м

по диаметру	по хорде
1
2
* - врезные ПЭА В-504 поставляются с патрубками для ПЭА на Рмакс.=2,5 МПа

Измерительный участок (Dу:10,25,40,50,80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600 мм):

№ канала	Dу, наружный диаметр,

толщина стенки, материал

трубопровода

Тип ИУ:

(-032, - 012,- 042)	Материал

ИУ

( Ст20/09Г2С/

Нерж. ст.)	Тип присоединения ИУ

Вварной/

фланцованный	Dу ИУ,

мм	Арматура	Давление,

МПа	Диапазон

расходов,

м3/ч
Комплект №1

(ответные фланцы, прокладки, крепеж)	Комплект №2

( к-т №1 + конфузоры, диффузоры, прямолинейные участки)
Qнаим	Qнаиб
1
2
внутреннее антикоррозионное покрытие ИУ ( Dy от 80мм и более)
Дополнительные устройства:

Тип ПЭА
комплектов
коммутационное устройство (IP 54):	одноканальное, шт.
двухканальное, шт.
Комплект монтажных частей для герметизации одного канала коммутационного устройства (до IP 68): шт.

АССВ-030**
АСДВ-020	USB-RS-232/RS-485
АТВ-3**
Взлет СП**
адаптер сотовой связи	считыватель архивных данных	адаптер сигналов	адаптер токового выхода	программный комплекс
** – оформляется отдельной картой заказа

Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак Х,

значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием.

Ф.И.О. принявшего заказ ____________________________________________ тел. _________________

КЗ УРСВ 1ххц

Крым

2016-02-03

vzljot