Город

Россия, 198097, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 2БМ

контакт- центр (бесплатный звонок)	8-800-333-888-7

e-mail:	mail@vzljot.ru

Документация и программное обеспечение размещены на сайте www.vzljot.ru
Плательщик
ИНН / КПП
Получатель
Почтовый адрес
телефон, факс
Доставка	самовывоз
Ж/Д
АВИА
Перевозчик
Пункт назначения
Предполагаемая дата оплаты

Заявка №
от «___»__________201 г.	Дата готовности	«___»____________201 г.

Расходомер вихревой газовый ВЗЛЕТ ВРС исполнения ВРСГ-5хх, -5хх К.

Комплект однотипных приборов в общепромышленном исполнении:

исполнение ВРСГ-	500	501	502	521	522
количество, шт.

Комплект однотипных приборов в кислородном исполнении:

исполнение ВРСГ-К	500 К	501 К	502 К	521 К	522 К
количество, шт.

Тип газа
химическая формула
абсолютное давление газа, МПа
значение измеряемого расхода в нормальных условиях , Q м3/ч	наименьшее
наибольшее
значение измеряемого расхода в рабочих условиях , Q м3/ч	наименьшее
наибольшее

Диаметр условного прохода (DN), мм: 15
25
32
50
80
100
150
Комплект поставки для различных исполнений:

Исполнение

расходомера	Составные части изделия
Расходомер ВПРГ-010	Датчик температуры *	Датчик давления ДА415	Корректор газовый Взлет КГ
ВРСГ-500	+	-	-	-
ВРСГ-501,-502	+	-	-	+
ВРСГ-521,-522	+	+	+	+

Присоединительная

арматура

Внимание! Ответные фланцы расходомера не стандартные	Комплект № 1** (до 1,6 МПа)
Комплект № 2** (кислород , до 1,6 МПа)
Комплект № 3*** (до 1,6 МПа)
Комплект № 5*** (до 4,0 МПа) (только для Ду 25, 32 и 50мм)
Комплект № 5*** (до 7,5 МПа) (только для Ду 25, 32 и 50мм)

Материал присоединительной арматуры	Сталь 20
09Г2С
12Х18Н10Т
Габаритный имитатор шт
Длина кабелей связи:	ВПР – КГ, м.
Источники питания: ИВП-06.09 , шт.
ИВП-06.24 ****, шт.
Кабель питания, м.
* - Взлет ТПС Рt 500 (-50°C, +100 C)

** - Комплекты № 1 и № 2 включают: комплект сопряженных участков, комплекты прокладок и крепежные изделия

*** - Комплекты № 3 и № 5 включает: ответные фланцы, комплекты прокладок и крепежные изделия

**** - кроме ВРСГ 500, 500 К

Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак Х ,

значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием.

Ф.И.О. принявшего заказ _____________________________________________ тел. _________________

КЗ ВРСГ 5хх

Семенов Михаил Викторович

2016-10-10

Крым

vzljot