Город

Россия, 198097, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 2БМ

контакт- центр (бесплатный звонок)	8-800-333-888-7

e-mail:	mail@vzljot.ru

Документация и программное обеспечение размещены на сайте www.vzljot.ru
Плательщик
ИНН / КПП
Получатель
Почтовый адрес
телефон, факс
Доставка	самовывоз
Ж/Д
АВИА
Перевозчик
Пункт назначения
Предполагаемая дата оплаты

Заявка №
от «___»__________201 г.	Дата готовности	«___»____________201 г.
Комплект присоединительной арматуры ВЗЛЕТ КПА

из углеродистой стали на давление до 2,5МПа

Однотипных комплектов шт.

длина подводящего участка - поз.1:	3Dу* (УП3)
длина отводящего участка - поз.2:	3Dу* (УП3)
Dy имитатора, мм - поз.3:	10**
15
20
25
32
40
50
65
80
100
150
Dy 1 трубопровода, мм - поз.4:
Dy 2 трубопровода, мм - поз.5:
* – по спецзаказу возможна поставка подводящего и отводящего участков с длинами, отличающимися от 3Dу (2Dу и 5Dу)

**	– для расходомера Dу 10, Dу 15 длина участков поз.1 и поз.2 не менее 5Dу

Термопреобразователи сопротивления

Комплект однотипных приборов:

Исполнение	Согласованная пара ТПС	Одиночный ТПС	Защитные гильзы
класс 1	класс допуска А	класс допуска В	базовая	Усиленная (от 50мм)	без гильз
Взлет ТПС, шт.
КТС-Б, пар
Взлет ТПС типоразмер, мм:	32*
40*
50
70
98
133
223
КТС-Б типоразмер, мм:	50
70
номинальная статическая характеристика W100 = 1,3850:	Pt500
Pt100
штуцер:	прямой
наклонный
диапазон температур, °С:	0..+180
-50..+100 (для одиночного термометра)
* только Pt500 и на диапазон температур, °С 0..+180

Преобразователь давления

Комплект однотипных приборов:

Вариант поставки:	без арматуры	с арматурой (до Т=1500С)
количество, шт.

Давление, МПа:	1,0
1,6
длина кабеля, м
Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак Х ,

значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием

Ф.И.О. принявшего заказ _________ ______________ тел. _____________

КЗ КПА ТПС ДД

Крым

2016-02-03

vzljot