|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Город*** |  | | | | | | | | **Россия, 198097, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 2БМ**  **контакт- центр (бесплатный звонок) 8-800-333-888-7**  **e-mail: mail@vzljot.ru**  **Документация и программное обеспечение размещены на сайте** [**www.vzljot.ru**](http://www.vzljot.ru/) |
| ***Плательщик*** |  | | | | | | | |
| ***ИНН / КПП*** |  | | | | | | | |
| ***Получатель*** |  | | | | | | | |
| ***Почтовый адрес*** |  | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |
| ***телефон, факс*** |  | | | | | | | |
| ***Доставка*** | самовывоз | |  | Ж/Д | |  | АВИА |  |
| ***Перевозчик*** |  | | | | | | | |
| ***Пункт назначения*** | |  | | | | | | |
| ***Предполагаемая дата оплаты*** | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заявка №** |  |  | | | | | **Дата готовности** | « |  | » |  | 20 г. |
| от « |  | » |  | 20 г. |
|  | | | | |  | | | | |

Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭР Лайт М исполнения ЭРСВ-4х8Ф В (ВР) со степенью защиты IP68  
с межповерочным интервалом 6 лет (сертификат утверждения типа СИ №85267-22)

## Комплект однотипных приборов:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **исполнение** | **без индикатора** | | | **тип присоединения** |
| **1:250** | **1: 500** | |
| **ЭРСВ-** | **448Ф В** | | **478Ф В** | **фланцевое**  **DN20-DN300** |
| **количество, шт.** |  | |  |
| **ЭРСВ-** | **448Ф ВР** | | **478Ф ВР** |
| **количество, шт.** |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DN:** | **20** |  | **25** |  | **32** |  | **40** |  | **50** |  | **65** |  | **80** |  | **100** |  | **150** |  | **200** |  | **300\*** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Длина единого кабеля связи и питания** | **10м** | **20м** | **30м** | **40м** | **50м** |
|  |  |  |  |  |

*Примечание: Кабель обязателен. Минимальная длина - 10 метров.   
Используется для подачи питания =24В, импульсного выхода и интерфейса RS-485.*

***Комплектация:***

|  |  |
| --- | --- |
| **источник вторичного питания (ИП), шт.** |  |

***Присоединительная арматура:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DN трубопровода** | **Комплект №1 (фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки)** | **Комплект №2**  **(комплект №1 +**  **прямолинейные участки, конфузоры)** | **Комплект №3**  **(комплект №1**  **без имитатора)** |
|  |  |  |  |

### *Дополнительные устройства:*

|  |  |
| --- | --- |
| **адаптер USB RS232/485 (для настройки Взлет ЭР): шт.** |  |

***\* - DN300 только с диапазоном 1:250;***

***Примечания:***

|  |
| --- |
|  |

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак Х , значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Лицо заполнившее карту** |  |  |  |
|  | (ФИО, должность) |  | (подпись) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Тел.** |  | **e-mail:** |  |